**Saturn KL-01**

Для программирования передатчиков:

* Выньте из разъема перемычку на блоке системы,
* Подайте питание +12В на Желтый провод системы затем подайте питание +12В на Красный провод системы
* Сирена подаст длинный сигнал подтверждая что система вошла в режим программирования
* Нажмите кнопку 1-го передатчика. Сирена подаст короткий сигнал подтверждая, что 1-й передатчик запрограммирован в память системы. Если в течение 30 секунд не будет запрограммирован второй передатчик - система автоматически выйдет из режима программирования и сирена подаст 5 коротких сигналов
* Нажмите кнопку 2-го передатчика. Сирена подаст 2 коротких сигнала подтверждая, что 2-й передатчик запрограммирован в память системы. Через 1 секунду система автоматически выйдет из режима программирования и сирена подаст 5 коротких сигналов

**Примечание:** После программирования нового передатчика все ранее запрограммированные коды будут стерты из памяти системы.