1. **При отключенной охране откройте дверь –** индикаторы фонари начнут мигать.
2. Три раза в течение 5 секунд включите и выключите зажигание.
3. Оставьте зажигание включенным. Фонари перестанут мигать, сирена подаст 2 звуковых сигнала, подтверждая вход в режим программирования.
4. Нажмите кнопку 1 первого пульта. Сирена подаст 1 звуковой сигнал, система выйдет из режима программирования, замигают индикаторные фонари.
5. Чтобы запрограммировать второй двунаправленный пульт, повторите шаги 1, 2 и 3, затем нажмите кнопку 3 пульта. Сирена подаст 2 звуковых сигнала, системы выйдет из режима программирования, замигают индикаторные фонари.
6. При необходимости запрограммируйте однонаправленный пульт, также повторите шаги 1, 2 и 3, затем нажмите кнопку 3 пульта. Сирена подаст 3 звуковых сигнала, системы выйдет из режима программирования, замигают индикаторные фонари.
7. Если Вам необходимо удалить из памяти системы коды утерянных передатчиков, повторите шаги 1, 2 и 3 и нажмите кнопку 2 имеющегося двунаправленного пульта. Сирена подаст 5 звуковых сигналов, система выйдет из режима программирования, замигают индикаторные фонари. Коды всех пультов, кроме того, кнопка которого была нажата, удалены из памяти системы.